{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["IF95 Kontrolní výpočet a návod","IF97 Kontrolní výpočet a návod","Prázdný list"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":20,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"IF95 Kontrolní výpočet a návod","index":0,"n_rows":234,"n_cols":13,"rows_kept":234,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[144,1,144,2],[144,3,144,4],[139,0,142,5],[139,6,142,11],[211,1,211,4],[211,6,211,11],[206,0,206,12],[207,0,207,12],[163,2,163,12],[212,7,212,10],[225,4,225,7],[224,3,224,8],[161,0,161,12],[185,0,185,1],[185,2,185,12],[181,0,181,12],[182,0,182,12],[183,0,183,12],[163,0,163,1],[77,0,77,12],[78,0,78,12],[79,0,79,12],[159,0,159,12],[160,0,160,12],[120,1,120,2],[120,3,120,4],[144,7,144,8],[144,9,144,10],[117,0,118,5],[107,4,107,5],[120,7,120,8],[120,9,120,10],[115,1,115,10],[137,1,137,10],[100,4,100,8],[117,6,118,11],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[81,0,81,1],[81,2,81,12],[99,4,99,8],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF95"]
["Pro kontrolu výpočtu s vyjímkou dyn. viskozity a tep. vodivosti jsou použita data z \"Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1995 …\", číslo dokumentu IAPWS R6-95(2018) z roku 2018; z tabulky 7 na straně 15."]
["Výpočet dynamické viskozity a teplotní vodivosti je zde jen pro informaci, kontrolní data jsou v samostatných tabulkách."]
[]
["Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
["Tlak","Teplota","Měrný objem ","Měrná hmotnost","Měrná entalpie","Měrná vnitřní energie","Měrná entropie","Měrná izobarická\ntepelná kapacita","Měrná izochorická\ntepelná kapacita","Izoentropický\nexponent","Rychlost zvuku","Dynamická\nviskozita","Teplotní\nvodivost"]
["P [MPa] ","T [K]","v [m3/kg]","r [kg/m3]","h [kJ/kg]","u [kJ/kg]","s [kJ/kgK]","cp [kJ/kgK]","cv [kJ/kgK]","kapa [--]","w [m/s]","mi [mPa.s]","lam [mW/Km]"]
[9.9241835200000003E-2,300,{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"V\")","v":1.0034559021269444E-3},{"$f":"1/IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"V\")","v":996.55599999998083},{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"H\")","v":112.65298162357278},{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"U\")","v":112.55339681836259},{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"S\")","v":0.39306264288077752},{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"Cp\")","v":4.1806416651944147},{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"Cv\")","v":4.1301811158587167},{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"Kapa\")","v":22639.59562833151},{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"W\")","v":1501.5191380812337},{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":853.74274136171982},{"$f":"IF95IAPWS(A85,B85,\"K\",\"Lam\")*1000","v":609.81068155745766}]
[20.0022515,300,9.9472002611347308E-4,1005.3079999878524,130.83981252949951,110.94317239515878,0.38740540100747806,4.1282176757121789,4.0679834709692786,118.41169027619071,1534.925010914988,852.5296768409919,620.62685144207353]
[700.00470399999995,300,8.4160774004490119E-4,1188.2020000750567,668.51792553622442,79.388548614882794,0.13260961627002527,3.7732194343647976,3.4613558019472199,10.135435517383822,2443.5799171535614,1309.2303141142249,795.64485654249359]
[9.9967942300000001E-2,500,2.2988505751190629,0.43499999992309535,2928.5596580436259,2698.7482963937973,7.9448827137286928,1.9812493172404302,1.5081754139084589,1.3082404521071362,548.31425265455459,17.299091502256914,36.031736671114594]
[0.99993812500000001,500,0.22065313323689434,4.5320000007722294,2891.2210832608944,2670.5816029361145,6.8250272526826929,2.2794527879515356,1.6699102452804566,1.3008382594896555,535.73900134275493,17.053577439785954,38.472560835324636]
[10.0003858,500,1.1932818233360482E-3,838.02499999900124,977.18162414100755,965.24834553976723,2.5669091854243642,4.602224481399082,3.2210621867412397,135.43336269115144,1271.2844091429229,119.82839266589032,646.40856070943755]
[700.000405,500,9.2202949768282702E-4,1084.5639998645622,1411.1139819302568,765.6929602826558,2.0323750922078627,3.6715410914667888,3.0743769301012986,9.0139398724763531,2412.0087651036383,{"$f":"IF95IAPWS(A91,B91,\"K\",\"Mi\")","v":"Mimo rozsah!"},{"$f":"IF95IAPWS(A91,B91,\"K\",\"Lam\")","v":"Mimo rozsah!"}]
[22.038475581930001,647,2.7932960892209954E-3,358.00000002108033,2028.5096933739637,1966.9497057500614,4.3209230667091481,3531.7984135666561,6.1831572750511414,1.0327672719333496,252.14507830040137,{"$f":"IF95IAPWS(A92,B92,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":46.363667003836177},{"$f":"IF95IAPWS(A92,B92,\"K\",\"Lam\")*1000","v":1170.9607161816398}]
[0.1000625587,900,4.1493775909538817,0.2410000001398076,3764.9757577560199,3349.7784188239111,9.1665319382844093,2.221644685102834,1.7589065704452915,1.2625690484253234,724.02714652911345,{"$f":"IF95IAPWS(A93,B93,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":33.680331797754185},{"$f":"IF95IAPWS(A93,B93,\"K\",\"Lam\")*1000","v":82.646721168989245}]
[20.000069029999999,900,1.9005986893235939E-2,52.614999979605955,3612.7855548198036,3232.6645049692461,6.5907022487233071,2.7192853824787031,1.9351052550605046,1.2833447648007381,698.44567384513414,{"$f":"IF95IAPWS(A94,B94,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":35.027805067293691},{"$f":"IF95IAPWS(A94,B94,\"K\",\"Lam\")*1000","v":100.3519005030297}]
[700.00000599999998,900,1.1484101982565519E-3,870.7690000647334,2865.52455864167,2061.6374130266563,4.1722380157156795,3.5803198568280279,2.6642234978385946,5.0725008316975462,2019.3360827267666,{"$f":"IF95IAPWS(A95,B95,\"K\",\"Mi\")","v":"Mimo rozsah!"},{"$f":"IF95IAPWS(A95,B95,\"K\",\"Lam\")","v":"Mimo rozsah!"}]
["Poznámka:","v této tabulce jsou některé vstupní hodnoty (Tlak nebo Teplota) zadány na více míst, než jsou viditelné. Je to proto, že u nich je potřeba zadat ještě další pozice ve zdroji neuvedené, aby vypočtené hodnoty přesně odpovídaly hodnotám ve zdrojových tabulkách."]
[null,"Ovšem jde jen o optický efekt, protože odchylky způsobené nezadáním neviditelných pozic jsou natolik malé, že se bohatě vejdou do nejistot výpočtu uvedených ve zdroji.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,";"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF95 - křivka sytosti"]
[null,null,null,null,"Pro kontrolu jsou použita data z \"Release on the IAPWS Industrial Formulation 1995 …\"  z tabulky 8 na straně 15."]
[]
[null,null,null,null,null,null,275,450,625]
[null,null,null,null,"Tlak sytosti [MPa]",null,{"$f":"IF95KrSyt(G103,\"K\",0,\"P\")","v":6.9845116670085147E-4},{"$f":"IF95KrSyt(H103,\"K\",0,\"P\")","v":0.93220356362820245},{"$f":"IF95KrSyt(I103,\"K\",0,\"P\")","v":16.908269318578494}]
[null,null,null,null,"Měrná hmotnost r' [kg/m3]",null,{"$f":"1/IF95KrSyt(G103,\"K\",0,\"V\")","v":999.8874061198494},{"$f":"1/IF95KrSyt(H103,\"K\",0,\"V\")","v":890.3412497615268},{"$f":"1/IF95KrSyt(I103,\"K\",0,\"V\")","v":567.0903850133559}]
[null,null,null,null,"Měrná hmotnost r'' [kg/m3]",null,{"$f":"1/IF95KrSyt(G103,\"K\",1,\"V\")","v":5.5066491893933931E-3},{"$f":"1/IF95KrSyt(H103,\"K\",1,\"V\")","v":4.8120036013000034},{"$f":"1/IF95KrSyt(I103,\"K\",1,\"V\")","v":118.29028080585233}]
[null,null,null,null,"Měrná entalpie h' [kJ/kg]",null,{"$f":"IF95KrSyt(G103,\"K\",0,\"H\")","v":7.7597220155289666},{"$f":"IF95KrSyt(H103,\"K\",0,\"H\")","v":749.16158501204711},{"$f":"IF95KrSyt(I103,\"K\",0,\"H\")","v":1686.2697596030816}]
[null,null,null,null,"Měrná entalpie h'' [kJ/kg]",null,{"$f":"IF95KrSyt(G103,\"K\",1,\"H\")","v":2504.2899500399258},{"$f":"IF95KrSyt(H103,\"K\",1,\"H\")","v":2774.4107798889863},{"$f":"IF95KrSyt(I103,\"K\",1,\"H\")","v":2550.7162440114753}]
[null,null,null,null,"Měrná entropie s' [kJ/kgK]",null,{"$f":"IF95KrSyt(G103,\"K\",0,\"S\")","v":2.830946695951491E-2},{"$f":"IF95KrSyt(H103,\"K\",0,\"S\")","v":2.1086584468847751},{"$f":"IF95KrSyt(I103,\"K\",0,\"S\")","v":3.8019468303597832}]
[null,null,null,null,"Měrná entropie s'' [kJ/kgK]",null,{"$f":"IF95KrSyt(G103,\"K\",1,\"S\")","v":9.1066012048657665},{"$f":"IF95KrSyt(H103,\"K\",1,\"S\")","v":6.6092122132738496},{"$f":"IF95KrSyt(I103,\"K\",1,\"S\")","v":5.1850612051990215}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí pro dynamickou viskozitu podle dokumentu č. IAPWS R12-08"]
[]
["Zde jsou data pro kontrolu zjednodušeného programu, když m2=1, z tabulky 4. Proto vypočtené hodnoty viskozity označené * přesně\nnesouhlasí, protože funkce IF95IAPWS(...;...;...;\"Mi\") zde použitá počítá viskozitu včetně viskozity m2 pro kritickou oblast, tedy m2<>1.",null,null,null,null,null,"Zde jsou data pro kontrolu programu z tabulky 5 na straně 9, tedy pro program, který viskozitu počítá včetně kritické oblasti.\nData jsou pro oblast blízko kritického bodu, kde se tady dílčí viskozita m2 počítá. "]
[]
[]
[null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty",null,null,null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
[null,"Tlak","Teplota","Dynamická viskozita","Měrná hmotnost",null,null,"Tlak","Teplota","Dynamická viskozita","Měrná hmotnost"]
[null,"P [MPa] ","T [K]","mi [mPa.s]","r [kg/m3]",null,null,"P [MPa] ","T [K]","mi [mPa.s]","r [kg/m3]"]
[null,2.2171348850000001,298.14999999999998,{"$f":"IF95IAPWS(B124,C124,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":889.73516977837232},{"$f":"1/IF95IAPWS(B124,C124,\"K\",\"V\")","v":997.99999999957652},null,null,19.459631300000002,647.35,{"$f":"IF95IAPWS(H124,I124,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":25.52067682913701},{"$f":"1/IF95IAPWS(H124,I124,\"K\",\"V\")","v":121.99999982505987}]
[null,760.75537489999999,298.14999999999998,1437.6494669884003,1199.9999984183078,null,null,21.99246235,647.35,31.337589178978448,221.99999975570387]
[null,100.64496211399999,373.15,307.88363584971995,999.99999998757983,null,null,22.120659056659999,647.35,36.228143188607305,272.00000029769274]
[null,0.19690158299999999,433.15,14.538324485741109,1.0000000003517671,null,null,22.131893062300001,647.35,42.961578763970095,321.99999985496396]
[null,214.35268422679999,433.15,217.68536531071797,999.9999999558454,null,null,22.143976974000001,647.35,45.688204431051979,371.99999987057947]
[null,0.402225473,873.15,32.619286974042097,1.0000000041584309,null,null,22.314721646999999,647.35,49.436256003481063,421.99999987793274]
[null,33.6086080623,873.15,35.802261724244111,100.00000000229402]
[null,208.18080991229999,873.15,77.43019526242189,599.99999975996434]
[null,0.54110621166799999,1173.1500000000001,44.217244514730531,1.0000000005982446]
[null,51.4248930523,1173.1500000000001,47.64043308230255,100.00000002895904]
[null,219.7236160507,1173.1500000000001,64.154607845517887,399.99999995998246]
[]
[]
[]
[null,"Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí pro teplotní vodivost podle dokumentu č. IAPWS R15-11"]
[]
["Zde jsou data pro kontrolu zjednodušeného programu, když l2=0, z tabulky 4. Proto vypočtené hodnoty vodivosti označené * přesně\nnesouhlasí, protože funkce IF95IAPWS(...;...;...;\"Lam\") zde použitá počítá vodivost včetně vodivosti l2 pro kritickou oblast, tedy l2<>0.\nPoznámka: protože zde nelze vložit nulový tlak, který by odpovídal nulovému r z tabulky, je pro první a poslední řádek tabulky vložen tlak\n1E-9 MPa, což je miminum, které vložit lze, a s ním už vypočtené vodivosti odpovídají hodnotám v tabulce, ovšem r je nepatrně větší než 0.",null,null,null,null,null,"Zde jsou data pro kontrolu programu z tabulky 5 na straně 10, tedy pro program, který vodivost počítá včetně kritické oblasti.\nData jsou pro oblast blízko kritického bodu, kde se tady dílčí vodivost l2 počítá. "]
[]
[]
[]
[]
[null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty",null,null,null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
[null,"Tlak","Teplota","Teplotní vodivost","Měrná hmotnost",null,null,"Tlak","Teplota","Teplotní vodivost","Měrná hmotnost"]
[null,"P [MPa] ","T [K]","lam [mW/Km]","r [kg/m3]",null,null,"P [MPa] ","T [K]","lam [mW/Km]","r [kg/m3]"]
[null,1.0000000000000001E-9,298.14999999999998,{"$f":"IF95IAPWS(B148,C148,\"K\",\"Lam\")*1000","v":18.434188349359896},{"$f":"1/IF95IAPWS(B148,C148,\"K\",\"V\")","v":7.2673570109819041E-9},null,null,0.29742466631817399,647.35,{"$f":"IF95IAPWS(H148,I148,\"K\",\"Lam\")*1000","v":51.929892391880593},{"$f":"1/IF95IAPWS(H148,I148,\"K\",\"V\")","v":1.0000000000000173}]
[null,2.2171348858775999,298.14999999999998,{"$f":"IF95IAPWS(B149,C149,\"K\",\"Lam\")*1000","v":608.01078176158137},{"$f":"1/IF95IAPWS(B149,C149,\"K\",\"V\")","v":997.99999999996635},null,null,19.459631315608501,647.35,130.92288532770311,122.00000009211044]
[null,760.75538390994905,298.14999999999998,{"$f":"IF95IAPWS(B150,C150,\"K\",\"Lam\")*1000","v":799.17684374892326},{"$f":"1/IF95IAPWS(B150,C150,\"K\",\"V\")","v":1199.9999999897823},null,null,21.992462352,647.35,367.78745916881678,222.00000010661677]
[null,1.0000000000000001E-9,873.15,{"$f":"IF95IAPWS(B151,C151,\"K\",\"Lam\")*1000","v":79.103465897187178},{"$f":"1/IF95IAPWS(B151,C151,\"K\",\"V\")","v":2.4815466874565411E-9},null,null,22.120659056659999,647.35,757.95977556596949,272.00000029769274]
[null,null,null,null,null,null,null,22.131893064945999,647.35000001000003,1443.7555550066561,321.99999952515805]
[null,null,null,null,null,null,null,22.1439769857,647.35000004000005,650.31940249255001,371.9999999231149]
[null,null,null,null,null,null,null,22.314721646999999,647.35,448.88348747180288,421.99999987793274]
[null,null,null,null,null,null,null,117.73375548435099,647.35,600.96134556448226,749.99999998181795]
[]
[]
[]
[]
["Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF95 - výpočet iterací z P a H"]
["Pro kontrolu výpočtu s vyjímkou dyn. viskozity a tep. vodivosti jsou použita data z \"Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1995 …\", číslo dokumentu IAPWS R6-95(2018) z roku 2018; z tabulky 7 na straně 15 s tím, "]
["že zde vstupující entalpie byla vzata z výpočtu z tlaku a teploty, protože v tabulce 7 entalpie není. Výpočet dynamické viskozity a teplotní vodivosti je zde jen pro informaci, kontrolní data jsou v samostatných tabulkách."]
[]
["Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
["Tlak","Měrná entalpie","Měrný objem ","Měrná hmotnost","Teplota","Měrná vnitřní\nenergie","Měrná entropie","Měrná izobarická\ntepelná kapacita","Měrná izochorická\ntepelná kapacita","Izoentropický\nexponent","Rychlost zvuku","Dynamická\nviskozita","Teplotní\nvodivost"]
["P [MPa] ","h [kJ/kg]","v [m3/kg]","r [kg/m3]","[K]","u [kJ/kg]","s [kJ/kgK]","cp [kJ/kgK]","cv [kJ/kgK]","kapa [--]","w [m/s]","mi [mPa.s]","lam [mW/Km]"]
[9.9241835200000003E-2,112.6529816,{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"V\")","v":1.0034559021253949E-3},{"$f":"1/IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"V\")","v":996.55600000151969},{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"T\")+273.15","v":299.99999999436307},{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"U\")","v":112.55339679480507},{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"S\")","v":0.39306264280224995},{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"Cp\")","v":4.1806416651960605},{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"Cv\")","v":4.130181115881344},{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"Kapa\")","v":22639.595627935036},{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"W\")","v":1501.5191380669266},{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"Mi\")*1000000","v":853.74274146861103},{"$f":"IF95IAPWS(A167,B167,\"H\",\"Lam\")*1000","v":609.81068154845036}]
[20.0022515,130.83981252949951,9.9472002611347655E-4,1005.3079999878489,299.99999999999943,110.94317239515533,0.38740540100746806,4.1282176757121452,4.0679834709692377,118.41169027618673,1534.9250109149648,852.52967684100327,620.62685144206364]
[700.00470389999998,668.51792550000005,8.4160774006125411E-4,1188.2020000519692,300.00000000933369,79.388548649653288,0.1326096164240857,3.773219434401911,3.4613558019904356,10.135435517831633,2443.5799170567434,1309.2303137363824,795.64485655144597]
[9.9967942300000001E-2,2928.5596584999998,2.2988505761957208,0.43499999971936476,500.00000023034215,2698.7482967425321,7.944882714641424,1.9812493173091212,1.5081754140018437,1.3082404520816893,548.3142527776223,17.299091511685454,36.03173669376384]
[0.99993812500000001,2891.2210832635601,0.22065313323795549,4.5320000007504344,500.00000000199725,2670.5816029396065,6.8250272526917977,2.2794527879438924,1.669910245276448,1.3008382594896657,535.73900134404528,17.053577439872999,38.472560835491493]
[10.0003858,977.18162440000003,1.1932818234400293E-3,838.02499992597677,500.00000005576123,965.2483457953532,2.5669091859376176,4.6022244817816986,3.2210621865636968,135.43336263565391,1271.2844089378402,119.82839263485063,646.40856066003585]
[700.000405,1411.1139820000001,9.2202949769188509E-4,1084.5639998539075,500.0000000198404,765.69296034915897,2.0323750923535497,3.6715410914655129,3.0743769300701649,9.0139398722802628,2412.0087650892506,{"$f":"IF95IAPWS(A173,B173,\"H\",\"Mi\")","v":"Mimo rozsah!"},{"$f":"IF95IAPWS(A173,B173,\"H\",\"Lam\")","v":"Mimo rozsah!"}]
[22.038475582,2028.50969347,2.7932960892755E-3,358.00000001409484,647.0000000002542,1966.9497057602648,4.3209230667267748,3531.7984124368163,6.1831572750260841,1.0327672719524288,252.14507830559083,{"$f":"IF95IAPWS(A174,B174,\"H\",\"Mi\")*1000000","v":46.363667002647553},{"$f":"IF95IAPWS(A174,B174,\"H\",\"Lam\")*1000","v":1170.9607160683506}]
[0.1000625587,3764.97575775632,4.1493775909543924,0.24100000013977793,900.00000000011062,3349.7784188241058,9.1665319382846828,2.2216446851029117,1.7589065704453695,1.2625690484253118,724.02714652915472,{"$f":"IF95IAPWS(A175,B175,\"H\",\"Mi\")*1000000","v":33.680331797758605},{"$f":"IF95IAPWS(A175,B175,\"H\",\"Lam\")*1000","v":82.646721169003641}]
[20.000069029999999,3612.7855548171392,1.9005986893206452E-2,52.614999979687589,899.9999999990207,3232.6645049671724,6.5907022487203486,2.7192853824805647,1.9351052550607117,1.2833447648008307,698.44567384461755,{"$f":"IF95IAPWS(A176,B176,\"H\",\"Mi\")*1000000","v":35.02780506725545},{"$f":"IF95IAPWS(A176,B176,\"H\",\"Lam\")*1000","v":100.35190050291894}]
[700.00000599999998,2865.5245586459873,1.1484101982581056E-3,870.76900006355538,900.00000000233638,2061.6374130339327,4.1722380157249743,3.5803198568272827,2.6642234978373085,5.0725008316800366,2019.3360827246472,{"$f":"IF95IAPWS(A177,B177,\"H\",\"Mi\")","v":"Mimo rozsah!"},{"$f":"IF95IAPWS(A177,B177,\"H\",\"Lam\")","v":"Mimo rozsah!"}]
["Poznámka:","v této tabulce jsou některé vstupní hodnoty (Tlak nebo Entapie) zadány na více míst, než jsou viditelné. Je to proto, že u nich je potřeba zadat ještě další pozice ve zdroji neuvedené, aby vypočtené hodnoty přesně odpovídaly hodnotám ve zdrojových tabulkách."]
[null,"Ovšem jde jen o optický efekt, protože odchylky způsobené nezadáním neviditelných pozic jsou natolik malé, že se bohatě vejdou do nejistot výpočtu uvedených ve zdroji."]
[]
[]
["Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF95 - výpočet iterací z P a S"]
["Pro kontrolu výpočtu s vyjímkou dyn. viskozity a tep. vodivosti jsou použita data z \"Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1995 …\", číslo dokumentu IAPWS R6-95(2018) z roku 2018; z tabulky 7 na straně 15."]
["Výpočet dynamické viskozity a teplotní vodivosti je zde jen pro informaci, kontrolní data jsou v samostatných tabulkách."]
[]
["Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
["Tlak","Měrná entropie","Měrný objem ","Měrná hmotnost","Měrná entalpie","Měrná vnitřní\nenergie","Teplota","Měrná izobarická\ntepelná kapacita","Měrná izochorická\ntepelná kapacita","Izoentropický\nexponent","Rychlost zvuku","Dynamická\nviskozita","Teplotní\nvodivost"]
["P [MPa] ","s [kJ/kgK]","v [m3/kg]","r [kg/m3]","h [kJ/kg]","u [kJ/kg]","[K]","cp [kJ/kgK]","cv [kJ/kgK]","kapa [--]","w [m/s]","mi [mPa.s]","lam [mW/Km]"]
[9.9241835200000003E-2,0.39306264290723164,{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"V\")","v":1.0034559021282934E-3},{"$f":"1/IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"V\")","v":996.55599999864114},{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"H\")","v":112.65298164394132},{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"U\")","v":112.55339683874929},{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"T\")+273.15","v":300.00000000487597},{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"Cp\")","v":4.1806416651928791},{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"Cv\")","v":4.130181115839048},{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"Kapa\")","v":22639.595628673047},{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"W\")","v":1501.5191380935687},{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"Mi\")*1000000","v":853.74274126925991},{"$f":"IF95IAPWS(A189,B189,\"S\",\"Lam\")*1000","v":609.81068156524259}]
[20.002251470000001,0.38740540099999998,9.9472002612671097E-4,1005.3079999744737,130.83981250864062,110.94317240387707,300.00000000153796,4.1282176757861393,4.0679834710528713,118.41169044508263,1534.9250108687777,852.52967681346865,620.62685142863563]
[700.00470399999995,0.1326096158,8.4160774004369914E-4,1188.2020000767538,668.5179255238595,79.388548603356554,299.99999999672201,3.7732194343537122,3.4613558019397721,10.135435517387487,2443.5799171522581,1309.2303142071537,795.64485653440192]
[9.9967942300000001E-2,7.9448827137337794,2.2988505751291082,0.43499999992119448,2928.5596580478841,2698.7482963970519,500.00000000214914,1.9812493172410708,1.5081754139093302,1.3082404521068995,548.31425265570294,17.299091502344876,36.031736671325909]
[0.99993812500000001,6.8250272527141691,0.2206531332425585,4.5320000006558931,2891.2210832851956,2670.5816029547523,500.00000001066087,2.279452787910738,1.6699102452590602,1.3008382594897119,535.73900134964276,17.053577440250603,38.472560836215251]
[10.0003858,2.5669091854000001,1.1932818233312433E-3,838.02500000237569,977.18162412914864,965.2483455279563,499.99999999742312,4.6022244813813975,3.2210621867494384,135.43336269371636,1271.2844091524016,119.82839266732469,646.40856071172072]
[700.000405,2.0323750920000001,9.2202949768820422E-4,1084.5639998582371,1411.1139819734985,765.69296032213367,500.00000001177801,3.6715410914660311,3.0743769300828165,9.0139398723599484,2412.0087650950973,{"$f":"IF95IAPWS(A195,B195,\"S\",\"Mi\")","v":"Mimo rozsah!"},{"$f":"IF95IAPWS(A195,B195,\"S\",\"Lam\")","v":"Mimo rozsah!"}]
[22.038475585299999,4.3209230678999999,2.7932960926155639E-3,357.99999958601887,2028.5096940715298,1966.9497063634033,647.00000001226067,3531.7984108151163,6.1831572813603835,1.0327672714138723,252.14507840947607,{"$f":"IF95IAPWS(A196,B196,\"S\",\"Mi\")*1000000","v":46.363666954269249},{"$f":"IF95IAPWS(A196,B196,\"S\",\"Lam\")*1000","v":1170.9607167601678}]
[0.10006255875,9.1665319384799151,4.1493775896780036,0.24100000021391188,3764.9757581397062,3349.7784191277956,900.00000017286504,2.2216446852250136,1.758906570567647,1.2625690484070922,724.02714659346543,{"$f":"IF95IAPWS(A197,B197,\"S\",\"Mi\")*1000000","v":33.680331804637817},{"$f":"IF95IAPWS(A197,B197,\"S\",\"Lam\")*1000","v":82.646721191501271}]
[20.000069029999999,6.5907022487000004,1.9005986893016084E-2,52.614999980214591,3612.7855547999484,3232.6645049537883,899.99999999269846,2.7192853824925871,1.9351052550620484,1.2833447648014298,698.44567384128266,{"$f":"IF95IAPWS(A198,B198,\"S\",\"Mi\")*1000000","v":35.027805067008501},{"$f":"IF95IAPWS(A198,B198,\"S\",\"Lam\")*1000","v":100.35190050220393}]
[700.00000599999998,4.1722380157104562,1.1484101983854694E-3,870.76899996698319,2865.5245593356067,2061.6374136303502,900.00000019381991,3.5803198567662005,2.6642234977318315,5.0725008302444117,2019.3360825508664,{"$f":"IF95IAPWS(A199,B199,\"S\",\"Mi\")","v":"Mimo rozsah!"},{"$f":"IF95IAPWS(A199,B199,\"S\",\"Lam\")","v":"Mimo rozsah!"}]
["Poznámka:","v této tabulce jsou některé vstupní hodnoty (Tlak nebo Entropie) zadány na více míst, než jsou viditelné. Je to proto, že u nich je potřeba zadat ještě další pozice ve zdroji neuvedené, aby vypočtené hodnoty přesně odpovídaly hodnotám ve zdrojových tabulkách."]
[null,"Ovšem jde jen o optický efekt, protože odchylky způsobené nezadáním neviditelných pozic jsou natolik malé, že se bohatě vejdou do nejistot výpočtu uvedených ve zdroji."]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kontrolní výpočet pro porovnání IF95 a IF97 a příklad použití jejich funkcí - rovnice pro křivku sytosti"]
["Jako vstup jsou použita data pro kontrolu programu z \"Revised Release on the IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use\", číslo dokumentu IAPWS R6-95(2018) z r. 2018; tabulka 8 na str.15."]
[]
[]
[]
[null,"Hodnoty vypočtené rovnicemi IF97 :",null,null,null,null,"Vybrané hodnoty z tabulky 8 na str. 15 v IF95 (hodnoty zde jsou vypočtené rovnicemi IF95):"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Thermodynamic property values in the two-phase region for selected\nvalues of temperature"]
[]
[null,null,275,450,625,null,null,null,275,450,625]
[null,"Měrná hmotnost\nr' [kg/m3]",{"$f":"1/KrSytIF97(C215,\"K\",0,\"V\")","v":999.8883971769701},{"$f":"1/KrSytIF97(D215,\"K\",0,\"V\")","v":890.34680051055773},{"$f":"1/KrSytIF97(E215,\"K\",0,\"V\")","v":567.06201432065996},null,null,"Měrná hmotnost\nr' [kg/m3]",{"$f":"1/IF95KrSyt(I215,\"K\",0,\"V\")","v":999.8874061198494},{"$f":"1/IF95KrSyt(J215,\"K\",0,\"V\")","v":890.3412497615268},{"$f":"1/IF95KrSyt(K215,\"K\",0,\"V\")","v":567.0903850133559}]
[null,"Měrná hmotnost\nr'' [kg/m3]",{"$f":"1/KrSytIF97(C215,\"K\",1,\"V\")","v":5.5064730971296069E-3},{"$f":"1/KrSytIF97(D215,\"K\",1,\"V\")","v":4.8115094182355014},{"$f":"1/KrSytIF97(E215,\"K\",1,\"V\")","v":118.30845494064442},null,null,"Měrná hmotnost\nr'' [kg/m3]",{"$f":"1/IF95KrSyt(I215,\"K\",1,\"V\")","v":5.5066491893933931E-3},{"$f":"1/IF95KrSyt(J215,\"K\",1,\"V\")","v":4.8120036013000034},{"$f":"1/IF95KrSyt(K215,\"K\",1,\"V\")","v":118.29028080585233}]
[null,"Měrná entalpie\nh' [kJ/kg]",{"$f":"KrSytIF97(C215,\"K\",0,\"H\")","v":7.7595575756926403},{"$f":"KrSytIF97(D215,\"K\",0,\"H\")","v":749.29333968000333},{"$f":"KrSytIF97(E215,\"K\",0,\"H\")","v":1686.2733083210085},null,null,"Měrná entalpie\nh' [kJ/kg]",{"$f":"IF95KrSyt(I215,\"K\",0,\"H\")","v":7.7597220155289666},{"$f":"IF95KrSyt(J215,\"K\",0,\"H\")","v":749.16158501204711},{"$f":"IF95KrSyt(K215,\"K\",0,\"H\")","v":1686.2697596030816}]
[null,"Měrná entalpie\nh'' [kJ/kg]",{"$f":"KrSytIF97(C215,\"K\",1,\"H\")","v":2504.2911096989933},{"$f":"KrSytIF97(D215,\"K\",1,\"H\")","v":2774.4101890593283},{"$f":"KrSytIF97(E215,\"K\",1,\"H\")","v":2550.6514030878348},null,null,"Měrná entalpie\nh'' [kJ/kg]",{"$f":"IF95KrSyt(I215,\"K\",1,\"H\")","v":2504.2899500399258},{"$f":"IF95KrSyt(J215,\"K\",1,\"H\")","v":2774.4107798889863},{"$f":"IF95KrSyt(K215,\"K\",1,\"H\")","v":2550.7162440114753}]
[null,"Měrná entropie\ns' [kJ/kgK]",{"$f":"KrSytIF97(C215,\"K\",0,\"S\")","v":2.8308805843361613E-2},{"$f":"KrSytIF97(D215,\"K\",0,\"S\")","v":2.1089462033994257},{"$f":"KrSytIF97(E215,\"K\",0,\"S\")","v":3.8019113414700949},null,null,"Měrná entropie\ns' [kJ/kgK]",{"$f":"IF95KrSyt(I215,\"K\",0,\"S\")","v":2.830946695951491E-2},{"$f":"IF95KrSyt(J215,\"K\",0,\"S\")","v":2.1086584468847751},{"$f":"IF95KrSyt(K215,\"K\",0,\"S\")","v":3.8019468303597832}]
[null,"Měrná entropie\ns'' [kJ/kgK]",{"$f":"KrSytIF97(C215,\"K\",1,\"S\")","v":9.1066168237805947},{"$f":"KrSytIF97(D215,\"K\",1,\"S\")","v":6.6092224288876009},{"$f":"KrSytIF97(E215,\"K\",1,\"S\")","v":5.1849163981616888},null,null,"Měrná entropie\ns'' [kJ/kgK]",{"$f":"IF95KrSyt(I215,\"K\",1,\"S\")","v":9.1066012048657665},{"$f":"IF95KrSyt(J215,\"K\",1,\"S\")","v":6.6092122132738496},{"$f":"IF95KrSyt(K215,\"K\",1,\"S\")","v":5.1850612051990215}]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Odchylky [%] hodnot vypočtených podle IF97 od hodnot vypočtených podle IF95 :"]
[null,null,null,null,"(jako 100% jsou vzaty hodnoty IF95)"]
[]
[null,null,null,null,null,275,450,625]
[null,null,null,null,"Měrná hmotnost\nr' [%]",{"$f":"(I216-C216)/I216*100","v":-9.9116872023222882E-5},-6.2344062261719766E-4,5.0028520048485334E-3]
[null,null,null,null,"Měrná hmotnost\nr'' [%]",3.1978115498145286E-3,1.0269798309554226E-2,-1.5364013567538474E-2]
[null,null,null,null,"Měrná entalpie\nh' [%]",2.1191459693687578E-3,-1.7586949276649961E-2,-2.1044781872078903E-4]
[null,null,null,null,"Měrná entalpie\nh'' [%]",-4.6306900984323539E-5,2.1295680591979941E-5,2.5420673033609178E-3]
[null,null,null,null,"Měrná entropie\ns' [%]",2.3353182673600459E-3,-1.3646426004920078E-2,9.3343992622161643E-4]
[null,null,null,null,"Měrná entropie\ns'' [%]",-1.7151201064791684E-4,-1.5456628447859874E-4,2.7927739249724694E-3]

{"sheet":"IF97 Kontrolní výpočet a návod","index":1,"n_rows":252,"n_cols":14,"rows_kept":252,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[133,0,135,0],[111,7,112,7],[113,7,114,7],[106,4,106,5],[118,0,118,13],[106,2,106,3],[106,10,106,11],[109,7,110,7],[127,0,129,0],[121,3,121,13],[241,4,241,7],[219,0,219,12],[220,0,220,12],[221,0,221,12],[225,1,225,4],[226,7,226,10],[225,7,225,10],[240,4,240,7],[73,0,73,13],[151,0,153,0],[142,1,142,2],[145,0,147,0],[148,0,150,0],[142,3,142,13],[117,0,117,13],[80,0,82,0],[83,0,85,0],[77,1,77,2],[139,0,139,13],[140,0,140,13],[138,0,138,12],[130,0,132,0],[121,1,121,2],[124,0,126,0],[77,3,77,13],[74,0,74,13],[75,0,75,13],[86,0,88,0],[99,4,101,4],[89,0,91,0],[93,3,93,9],[94,3,94,9],[193,0,193,13],[195,1,195,2],[195,3,195,13],[165,1,165,2],[165,3,165,13],[168,0,170,0],[192,0,192,13],[177,0,179,0],[191,0,191,13],[171,0,173,0],[174,0,176,0],[190,0,190,13],[180,0,182,0],[183,0,185,0],[103,7,103,11],[104,7,104,11],[103,1,103,6],[104,1,104,6],[119,0,119,13],[106,8,106,9],[160,0,160,13],[161,0,161,13],[163,0,163,13],[154,0,156,0],[162,0,162,13],[210,0,212,0],[213,0,215,0],[198,0,200,0],[201,0,203,0],[204,0,206,0],[207,0,209,0]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF97 - základní rovnice"]
["Pro kontrolu výpočtu s vyjímkou dyn. viskozity a tep. vodivosti jsou použita data z \"Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 …\" z roku 2007; a to pro oblast 1 z tabulky 5, oblast 2 z tab.15, oblast 3 z tab. 33 a pro oblast 5 z tab. 42."]
["Výpočet dynamické viskozity a teplotní vodivosti je zde jen pro informaci, kontrolní data jsou v samostatných tabulkách."]
[]
[null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
[null,"Tlak","Teplota","Měrný objem ","Měrná hmotnost","Měrná entalpie","Měrná vnitřní energie","Měrná entropie","Měrná izobarická\ntepelná kapacita","Měrná izochorická\ntepelná kapacita","Izoentropický\nexponent","Rychlost zvuku","Dynamická\nviskozita","Teplotní\nvodivost"]
[null,"P [MPa] ","T [K]","v [m3/kg]","r [kg/m3]","h [kJ/kg]","u [kJ/kg]","s [kJ/kgK]","cp [kJ/kgK]","cv [kJ/kgK]","kapa [--]","w [m/s]","mi [mPa.s]","lam [mW/Km]"]
["oblast 1",3,300,{"$f":"IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"V\")","v":1.0021516796866962E-3},{"$f":"1/IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"V\")","v":997.85294009847996},{"$f":"IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"H\")","v":115.33127302143888},{"$f":"IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"U\")","v":112.32481798237879},{"$f":"IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"S\")","v":0.39229479240262544},{"$f":"IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"Cp\")","v":4.1730121840677805},{"$f":"IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"Cv\")","v":4.1212016035874344},{"$f":"(E81*L81^2)/(B81*1000000)","v":756.13222045192879},{"$f":"IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"W\")","v":1507.7392096690314},{"$f":"IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":853.49280956967266},{"$f":"IF97IAPWS(B81,C81,\"K\",\"Lam\")*1000","v":611.1168976215871}]
[null,80,300,9.7118089402162939E-4,1029.6742925605049,184.14282773425478,106.44835621252443,0.36856385239848183,4.0100898696463263,3.9173660618448696,34.393865089761235,1634.6905431116588,855.85616624077375,649.19425410785698]
[null,3,500,1.2024180033783417E-3,831.65754104677126,975.54223909722532,971.93498508709035,2.5804191200518103,4.6558068221112059,3.2213922290283001,426.74279933390147,1240.7133731017259,117.99634144086838,639.79042313983916]
["oblast 2",3.5000000000000001E-3,300,39.491386637762986,2.5321977401618168E-2,2549.9114508400203,2411.6915976078499,8.5223896673357924,1.9130016209834406,1.4413266189747829,1.3248145584563931,427.92017226310486,9.7596694652553673,18.562920962325563]
[null,3.5000000000000001E-3,700,92.301589817419682,1.083404957572328E-2,3335.683753731224,3012.6281893702553,10.17499957859599,2.0814127437023688,1.6197833256002985,1.2849442894038525,644.28906756654328,25.562676081248881,57.689207192214297]
[null,30,700,5.4294661946177507E-3,184.18016875973987,2631.4947448448111,2468.6107590062788,5.1754029822990733,10.35050920823144,2.9755383689088535,1.4167826901772362,480.38652316973565,31.919506467595394,166.60501787893807]
["oblast 3",25.583701810000001,650,2.0000000005920247E-3,499.99999985199383,1863.4301900041344,1812.262786369077,4.0542727336283839,13.893571765962076,3.1913178725534994,4.9251976411562817,502.00555344329945,57.80267002070709,413.86896333154857]
[null,22.293064256455001,650,5.0000000001512758E-3,199.99999999394896,2375.1240054656628,2263.6586841796388,4.8543879197695468,44.657934149782335,4.0411807594935087,1.3190627823297376,383.44459420928627,29.900655761931663,269.60564242918394]
[null,78.309563900000001,750,2.0000000002742893E-3,499.99999993142768,2258.6884455388499,2102.0693177175367,4.469719056366829,6.341653595803586,2.7170167712505111,3.6946857926449117,760.69604075376765,61.931509044213819,384.42906400945213]
["oblast 5",0.5,1500,1.38455089878153,0.72225585991822117,5219.768551208339,4527.4931018175739,9.6540887533129478,2.6160944539436639,2.1533778352104127,1.2148559991144399,917.06869030188557," --- "," --- "]
[null,30,1500,2.3076129947253578E-2,43.334822705789783,5167.2351400895168,4474.9512416719099,7.7297013261827621,2.7272431722705295,2.1927482936648657,1.24544481476105,928.54800178923153," --- "," --- "]
[null,30,2000,3.1138521869886096E-2,32.114562283288564,6571.226038618478,5637.0703825218952,8.5364052311380583,2.8856988187808215,2.3958943623580446,1.219580052628618,1067.3694787774248," --- "," --- "]
[]
[null,null,null,"Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF97 - základní rovnice v oblasti 4, křivka sytosti"]
[null,null,null,"Pro kontrolu výpočtu jsou použita data z \"Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 …\"  z tabulek 35 a 36."]
[]
[null,null,null,null,null,"Vstupní hodnoty","Výstupní hodnoty","Vstupní hodnoty","Výstupní hodnoty"]
[null,null,null,null,null,"Teplota","Tlak sytosti","Tlak","Teplota sytosti"]
[null,null,null,null,null,"T [K]","Ps [MPa]","P [MPa] ","Ts [K]"]
[null,null,null,null,"oblast 4",300,{"$f":"PsytIF97(F100-273.15)","v":3.5365894130130106E-3},0.1,{"$f":"TsytIF97(H100)+273.15","v":372.75591861133785}]
[null,null,null,null,null,500,{"$f":"PsytIF97(F101-273.15)","v":2.6388977562732219},1,{"$f":"TsytIF97(H101)+273.15","v":453.03563239146695}]
[null,null,null,null,null,600,{"$f":"PsytIF97(F102-273.15)","v":12.344314578376634},10,{"$f":"TsytIF97(H102)+273.15","v":584.149487998528}]
[]
[null,"Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí pro dynamickou viskozitu",null,null,null,null,null,"Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí pro teplotní vodivost"]
[null,"Pro kontrolu jsou použita data odpovídající rozsahu rovnic pro průmyslové použití z literatury uvedené v návodu, tabulky 4.",null,null,null,null,null,"Pro kontrolu výpočtu jsou použita data z literatury uvedené v návodu, z tabulek 7, 8 a 9."]
[]
[null,null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty",null,null,null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
[null,null,"Tlak","Teplota","Dynamická\nviskozita","Měrná hmotnost",null,null,"Tlak","Teplota","Teplotní\nvodivost","Měrná hmotnost"]
[null,null,"P [MPa] ","T [K]","mi [mPa.s]","r [kg/m3]",null,null,"P [MPa] ","T [K]","lam [mW/Km]","r [kg/m3]"]
[null,null,2.2201662,298.14999999999998,{"$f":"IF97IAPWS(C110,D110,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":889.73510015938814},{"$f":"1/IF97IAPWS(C110,D110,\"K\",\"V\")","v":997.9999999674742},null,"oblast 1",20,620,{"$f":"IF97IAPWS(I110,J110,\"K\",\"Lam\")*1000","v":481.4851951019869}," --- "]
[null,null,0.1969094056,433.15,{"$f":"IF97IAPWS(C111,D111,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":14.538324485747649},{"$f":"1/IF97IAPWS(C111,D111,\"K\",\"V\")","v":1.0000000002901497},null,null,50,620,545.03893971999764," --- "]
[null,null,0.40223048700000003,873.15,{"$f":"IF97IAPWS(C112,D112,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":32.619286973983435},{"$f":"1/IF97IAPWS(C112,D112,\"K\",\"V\")","v":1.000000000199522},null,"oblast 2",0.3,650,52.231102435443866," --- "]
[null,null,33.6075594,873.15,{"$f":"IF97IAPWS(C113,D113,\"K\",\"Mi\")*1000000","v":35.802261722089632},{"$f":"1/IF97IAPWS(C113,D113,\"K\",\"V\")","v":100.00000000462897},null,null,50,800,177.7099135342805," --- "]
[null,null,null,null,null,null,null,"oblast 3",21.9840627136,647.35,366.87941110581113,{"$f":"1/IF97IAPWS(I114,J114,\"K\",\"V\")","v":222.00000001705232}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,22.132160017499999,647.35,1241.8241491454012,{"$f":"1/IF97IAPWS(I115,J115,\"K\",\"V\")","v":321.9999995960514}]
[]
[]
["Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF97 - výpočet iterací ze základních rovnic z P a H"]
["Pro kontrolu výpočtu s vyjímkou dyn. viskozity a tep. vodivosti jsou použita data z \"Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 …\" z roku 2007; a to pro oblast 1 z tabulky 5, oblast 2 z tab.15, oblast 3 z tab. 33 a pro oblast 5 z tab. 42."]
["Výpočet dynamické viskozity a teplotní vodivosti je zde jen pro informaci, kontrolní data jsou v samostatných tabulkách."]
[]
[null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
[null,"Tlak","Měrná entalpie","Měrný objem ","Měrná hmotnost","Teplota","Měrná vnitřní\nenergie","Měrná entropie","Měrná izobarická\ntepelná kapacita","Měrná izochorická\ntepelná kapacita","Izoentropický\nexponent","Rychlost zvuku","Dynamická\nviskozita","Teplotní\nvodivost"]
[null,"P [MPa] ","h [kJ/kg]","v [m3/kg]","r [kg/m3]","[K]","u [kJ/kg]","s [kJ/kgK]","cp [kJ/kgK]","cv [kJ/kgK]","kapa [--]","w [m/s]","mi [mPa.s]","lam [mW/Km]"]
["oblast 1",3,115.33127302143888,{"$f":"IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"V\")","v":1.0021516796868515E-3},{"$f":"1/IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"V\")","v":997.85294009832546},{"$f":"IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"T\")+273.15","v":300.00000000055877},{"$f":"IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"U\")","v":112.32481798471132},{"$f":"IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"S\")","v":0.39229479241040238},{"$f":"IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"Cp\")","v":4.1730121840676171},{"$f":"IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"Cv\")","v":4.1212016035851988},{"$f":"(E125*L125^2)/(B125*1000000)","v":756.1322204532778},{"$f":"IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"W\")","v":1507.739209670493},{"$f":"IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"Mi\")*1000000","v":853.49280955911365},{"$f":"IF97IAPWS(B125,C125,\"H\",\"Lam\")*1000","v":611.11689762246851}]
[null,80,184.14282773425478,9.7118089402959654E-4,1029.674292552058,300.00000002384184,106.44835630749607,0.36856385271717873,4.0100898696776124,3.9173660617952919,34.393865092042503,1634.6905431725766,855.85616582188527,649.19425414174714]
[null,3,975.54223909722532,1.2024180033794447E-3,831.65754104600842,500.00000000055877,971.93498508968992,2.5804191200570172,4.6558068221155633,3.2213922290264825,426.74279933200694,1240.7133730995408,117.99634144055463,639.79042313932291]
["oblast 2",3.5000000000000001E-3,2549.9114508400203,39.491386640941464,2.5321977399580118E-2,300.00000002384184,2411.6915976423347,8.5223896674878254,1.9130016208893494,1.4413266188947005,1.3248145584667512,427.92017228199836,9.759669466025672,18.562920964001304]
[null,3.5000000000000001E-3,3335.683753731224,92.30158981442284,1.083404957607504E-2,699.99999997727571,3012.6281893334462,10.174999578528421,2.0814127436872267,1.6197833255851437,1.2849442894065204,644.28906755675268,25.562676080313114,57.689207189532112]
[null,30,2631.4947448448111,5.4294661946559936E-3,184.18016875844259,700.00000000055877,2468.6107590109164,5.1754029823073386,10.350509208077488,2.9755383688992292,1.4167826901752483,480.3865231710904,31.919506467545649,166.60501787754282]
["oblast 3",25.583701810000001,1863.4301900041344,2.0000000006145198E-3,499.99999984637009,650.00000000055877,1812.2627863774169,4.0542727336421018,13.893571766625428,3.1913178725718612,4.9251976409148934,502.00555343382075,57.802670020089749,413.86896332930905]
[null,22.293064256455001,2375.1240054656628,5.0000000005257462E-3,199.99999997897015,650.00000000055877,2263.6586842179377,4.8543879198413125,44.657934133705972,4.0411807593277338,1.3190627823193906,383.44459422214118,29.90065576099239,269.60564238763499]
[null,78.309563900000001,2258.6884455388499,2.0000000002791353E-3,499.99999993021618,750.00000000055877,2102.0693177206622,4.4697190563715026,6.3416535958087206,2.7170167712497344,3.6946857926251822,760.69604075265806,61.931509044104786,384.42906400851689]
["oblast 5",0.5,5219.768551208339,1.3845508987605313,0.72225585992917529,1499.9999999772758,4527.493101768634,9.6540887532733226,2.6160944539310789,2.1533778351977708,1.2148559991157035,917.06869029540815," --- "," --- "]
[null,30,5167.2351400895168,2.3076129946877685E-2,43.334822706495679,1499.9999999772758,4474.9512416212228,7.7297013261414538,2.7272431722633814,2.1927482936540206,1.245444814762606,928.54800178224878," --- "," --- "]
[null,30,6571.226038618478,3.1138521869894967E-2,32.114562283279412,2000.0000000005589,5637.0703825232458,8.5364052311388665,2.885698818780984,2.3958943623582329,1.219580052628596,1067.3694787775673," --- "," --- "]
[]
[]
["Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF97 - výpočet iterací ze základních rovnic z P a S"]
["Pro kontrolu výpočtu s vyjímkou dyn. viskozity a tep. vodivosti jsou použita data z \"Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 …\" z roku 2007; a to pro oblast 1 z tabulky 5, pro oblast 2 z tab.15, pro oblast 3 z tab. 33 a pro oblast 5 z tabulky 42."]
["Výpočet dynamické viskozity a teplotní vodivosti je zde jen pro informaci, kontrolní data jsou v samostatných tabulkách."]
[]
[null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
[null,"Tlak","Měrná entropie","Měrný objem ","Měrná hmotnost","Měrná entalpie","Měrná vnitřní\nenergie","Teplota","Měrná izobarická\ntepelná kapacita","Měrná izochorická\ntepelná kapacita","Izoentropický\nexponent","Rychlost zvuku","Dynamická\nviskozita","Teplotní\nvodivost"]
[null,"P [MPa] ","s [kJ/kgK]","v [m3/kg]","r [kg/m3]","h [kJ/kg]","u [kJ/kg]","[K]","cp [kJ/kgK]","cv [kJ/kgK]","kapa [--]","w [m/s]","mi [mPa.s]","lam [mW/Km]"]
["oblast 1",3,0.39229479240262544,{"$f":"IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"V\")","v":1.0021516796933226E-3},{"$f":"1/IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"V\")","v":997.85294009188203},{"$f":"IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"H\")","v":115.33127312093237},{"$f":"IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"U\")","v":112.3248180818524},{"$f":"IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"T\")+273.15","v":300.00000002384184},{"$f":"IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"Cp\")","v":4.1730121840607728},{"$f":"IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"Cv\")","v":4.1212016034920547},{"$f":"(E146*L146^2)/(B146*1000000)","v":756.13222050944012},{"$f":"IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"W\")","v":1507.7392097313552},{"$f":"IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"Mi\")*1000000","v":853.49280911926735},{"$f":"IF97IAPWS(B146,C146,\"S\",\"Lam\")*1000","v":611.11689765928531}]
[null,80,0.36856385239848183,9.7118089402959654E-4,1029.674292552058,184.14282782986376,106.44835630749607,300.00000002384184,4.0100898696776124,3.9173660617952919,34.393865092042503,1634.6905431725766,855.85616582188527,649.19425414174714]
[null,3,2.5804191200518103,1.2024180034253911E-3,831.65754101422942,975.54223920822903,971.93498519795276,500.00000002384184,4.6558068222970208,3.221392228950763,426.74279925313607,1240.7133730085909,117.99634142748258,639.79042311780017]
["oblast 2",3.5000000000000001E-3,8.5223896673357924,39.491386640941464,2.5321977399580118E-2,2549.9114508856296,2411.6915976423347,300.00000002384184,1.9130016208893494,1.4413266188947005,1.3248145584667512,427.92017228199836,9.759669466025672,18.562920964001304]
[null,3.5000000000000001E-3,10.174999578595999,92.301589817493394,1.0834049575714629E-2,3335.6837537323877,3012.6281893711607,700.00000000055877,2.0814127437027414,1.6197833256006713,1.284944289403787,644.28906756678407,25.562676081271889,57.68920719228025]
[null,30,5.1754029822990733,5.4294661962490248E-3,184.18016870440326,2631.4947450915815,2468.6107592041112,700.00000002384184,10.350509201665284,2.9755383684987367,1.4167826900923195,480.38652322750499,31.919506465473752,166.60501781942605]
["oblast 3",25.583701810000001,4.0542727336283839,2.0000000013889758E-3,499.99999965275606,1863.430190333283,1812.2627866776286,650.00000002384184,13.893571788238406,3.1913178731459944,4.9251976329694287,502.0055531260914,57.802669999020274,413.86896324812056]
[null,22.293064256455001,4.8543879197695468,5.0000000005257462E-3,199.99999997897015,2375.1240055118233,2263.6586842179377,650.00000000055877,44.657934133705972,4.0411807593277338,1.3190627823193906,383.44459422214118,29.90065576099239,269.60564238763499]
[null,78.309563900000001,4.469719056366829,2.0000000002791353E-3,499.99999993021618,2258.6884455423669,2102.0693177206622,750.00000000055877,6.3416535958087206,2.7170167712497344,3.6946857926251822,760.69604075265806,61.931509044104786,384.42906400851689]
["oblast 5",0.5,9.6540887533129478,1.3845508991478719,0.7222558597271177,5219.7685522452803,4527.4931026713439,1500.000000396371,2.6160944541632105,2.1533778354309532,1.2148559990923915,917.06869041488835," --- "," --- "]
[null,30,7.7297013261827621,2.3076129953811302E-2,43.33482269347499,5167.2351411705149,4474.9512425561752,1500.000000396371,2.7272431723952333,2.1927482938540712,1.2454448147339152,928.54800191105255," --- "," --- "]
[null,30,8.5364052311380583,3.113852186436137E-2,32.114562288986463,6571.2260376122649,5637.0703816814239,1999.9999996513129,2.8856988186797587,2.3958943622408175,1.2195800526421885,1067.3694786886747," --- "," --- "]
[]
[]
[]
["Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF97 - výpočet ze zpětných rovnic z P a H"]
["Pro kontrolu výpočtu s vyjímkou dyn. viskozity a tep. vodivosti jsou použita data z \"Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 …\" z roku 2007; a to pro oblast 1 z tabulky 7, pro oblast 2 z tab. 24"]
["a pro oblast 3 jsou použita data z \"Revised Supplementary Release on Backward Equations …\" z roku 2004; z tabulky 5."]
["Výpočet dynamické viskozity a teplotní vodivosti je zde jen pro informaci, kontrolní data jsou v samostatných tabulkách."]
[]
[null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
[null,"Tlak","Měrná entalpie","Měrný objem ","Měrná hmotnost","Teplota","Měrná vnitřní\nenergie","Měrná entropie","Měrná izobarická\ntepelná kapacita","Měrná izochorická\ntepelná kapacita","Izoentropický\nexponent","Rychlost zvuku","Dynamická\nviskozita","Teplotní\nvodivost"]
[null,"P [MPa] ","h [kJ/kg]","v [m3/kg]","r [kg/m3]","[K]","u [kJ/kg]","s [kJ/kgK]","cp [kJ/kgK]","cv [kJ/kgK]","kapa [--]","w [m/s]","mi [mPa.s]","lam [mW/Km]"]
["oblast 1",3,500,{"$f":"IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"V\")","v":1.0575476864148133E-3},{"$f":"1/IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"V\")","v":945.58383782209819},{"$f":"IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"T\")+273.15","v":391.79850876242597},{"$f":"IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"U\")","v":496.85497112690689},{"$f":"IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"S\")","v":1.5106843078111232},{"$f":"IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"Cp\")","v":4.2370078355758771},{"$f":"IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"Cv\")","v":3.6712507048731426},{"$f":"(E169*L169^2)/(B169*1000000)","v":737.1598204544498},{"$f":"IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"W\")","v":1529.2955855290656},{"$f":"IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"Mi\")*1000000","v":235.60715867114254},{"$f":"IF97IAPWS(B169,C169,\"HZ\",\"Lam\")*1000","v":683.74926119401675}]
[null,80,500,1.0111376513815837E-3,988.9850295196054,378.10862587940198,419.04567327226545,1.3038512033170793,4.0722695475551154,3.6400633644848885,35.602651662731169,1697.0369845164985,288.3972880697055,722.2778398410976]
[null,80,1500,1.321520540403204E-3,756.70409155721018,611.04122940266393,1394.1989748511096,3.3529408496324704,4.7308061667443404,2.9149358509087939,13.325087411233657,1186.9078048985416,94.593143368553925,599.21897645387958]
["oblast 2a",1E-3,3000,246.6470892906967,4.0543758407033392E-3,534.43324138173193,2753.3455297031473,10.206624167971505,1.9760494491730027,1.514440265942814,1.3047641610429088,567.28853551966949,18.73233296982583,39.280238444459371]
[null,3,3000,8.1610315393232227E-2,12.253352963796141,575.37337023907196,2755.1584267475218,6.5510320997198299,2.530438643883369,1.7935779964812675,1.290223921959502,562.0380268247194,20.086413330736082,49.335003796500025]
[null,3,4000,0.15435806874942415,6.4784433240308381,1010.775765661039,3536.9206299777516,7.8473813905897636,2.3398104295081623,1.8529874345618922,1.2534285551733542,761.85985146601604,38.169024285337535,99.494394140875841]
["oblast 2b",5,3500,7.1475138187820531E-2,13.990878861573178,801.29910185620599,3142.6309427782239,7.0610559175738148,2.324079432633757,1.7605681608745447,1.2745958016837946,674.91447998603905,29.877477903425252,74.032961822735672]
[null,5,4000,9.2594396535622861E-2,10.799789592184238,1015.315825326117,3537.0402859770634,7.6138763622263186,2.3701712924627394,1.8663555537738885,1.2546613361418593,762.15027808377044,38.447581541694255,101.67051010766809]
[null,25,3500,1.4196608107412368E-2,70.439360756734388,875.27905372150394,3145.08535032072,6.371046140957767,2.9596757769071469,1.9988009459862688,1.2963386599131028,678.29956378569273,34.631262285535421,103.93131535373429]
["oblast 2c",40,2700,4.5635797958818013E-3,219.12622211677012,743.056410962109,2517.3816676162855,5.2015423531255971,8.1576305112374765,2.7572787929522886,1.5319473684688945,528.81618958193553,36.624383193060609,182.04247422028197]
[null,60,2700,3.3196967648911643E-3,301.23233259613244,791.13706653228201,2500.9717128606085,5.1015332643898521,6.8610243563950011,2.6351590015427391,1.8547338454114499,607.80690748032168,45.202237546920514,236.68332100881801]
[null,60,3200,4.987136916602671E-3,200.51585042129108,882.75685964925094,2900.7152811957544,5.7017953993327328,4.3974922945238974,2.3125663271795496,1.5021223489571316,670.43074898477164,41.867337183692719,174.03534118987062]
["oblast 3a",20,1700,1.7499080813028383E-3,571.45858727361372,629.30838915938398,1665.0302249092599,3.8151841593631697,9.6200392511446751,3.1096378453416245,10.146070972954996,595.89750106953966,65.607646396213767,455.89899441651426]
[null,50,2000,1.9080770814629373E-3,524.08784200337038,690.57183378730497,1904.6018804920971,4.1871073419175175,7.7019868948482291,2.8819615803015357,4.8053152819870029,677.08610821530715,62.293042276824629,408.51980604408323]
[null,100,2100,1.6761862918081723E-3,596.59239840295925,733.6163014455949,1932.3144036133758,4.2028061423053025,5.3398970862212725,2.7134387727531903,5.1963889275333521,933.28001624566969,72.680414851760631,461.83897283400131]
["oblast 3b",20,2500,6.6709227434321658E-3,149.90429936916098,641.8418053232449,2366.6498265269665,5.0684264069567755,21.964464824737494,3.7528011151161764,1.2771723268726818,412.79336047512083,26.475471689222978,181.66036342694767]
[null,50,2400,2.8011060042527399E-3,357.00184087348498,735.184861792231,2259.910060203556,4.7476596160010622,9.5284121386097986,2.8660201304869934,2.2009520552753439,555.20716931178822,47.369091805848875,285.32614892046172]
[null,100,2700,2.4041547492159388E-3,415.94660257461697,842.046087633262,2459.5462087827191,4.9654436666412387,5.4367023422656393,2.5519346811496173,2.5009228256510587,775.40992311883247,56.906466430394424,322.80641615172306]
[]
[]
[]
[]
["Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF97 - výpočet ze zpětných rovnic z P a S"]
["Pro kontrolu výpočtu s vyjímkou dyn. viskozity a tep. vodivosti jsou použita data z \"Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 …\" z roku 2007; a to pro oblast 1 z tabulky 9, pro oblast 2 z tab. 29"]
["a pro oblast 3 jsou použita data z \"Revised Supplementary Release on Backward Equations …\" z roku 2004; z tabulky 12."]
["Výpočet dynamické viskozity a teplotní vodivosti je zde jen pro informaci, kontrolní data jsou v samostatných tabulkách."]
[]
[null,"Vstupní hodnoty",null,"Výstupní hodnoty"]
[null,"Tlak","Měrná entropie","Měrný objem ","Měrná hmotnost","Měrná entalpie","Měrná vnitřní\nenergie","Teplota","Měrná izobarická\ntepelná kapacita","Měrná izochorická\ntepelná kapacita","Izoentropický\nexponent","Rychlost zvuku","Dynamická\nviskozita","Teplotní\nvodivost"]
[null,"P [MPa] ","s [kJ/kgK]","v [m3/kg]","r [kg/m3]","h [kJ/kg]","u [kJ/kg]","[K]","cp [kJ/kgK]","cv [kJ/kgK]","kapa [--]","w [m/s]","mi [mPa.s]","lam [mW/Km]"]
["oblast 1",3,0.5,{"$f":"IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"V\")","v":1.0046034944770914E-3},{"$f":"1/IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"V\")","v":995.41760057336091},{"$f":"IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"H\")","v":148.05040576745643},{"$f":"IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"U\")","v":145.03659528402514},{"$f":"IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"T\")+273.15","v":307.84225764107606},{"$f":"IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"Cp\")","v":4.1715788199376131},{"$f":"IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"Cv\")","v":4.0882111217565011},{"$f":"(E199*L199^2)/(B199*1000000)","v":772.6785859849831},{"$f":"IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"W\")","v":1526.0100991685458},{"$f":"IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"Mi\")*1000000","v":723.74963160521452},{"$f":"IF97IAPWS(B199,C199,\"SZ\",\"Lam\")*1000","v":622.82745492455797}]
[null,80,0.5,9.7477169467904013E-4,1025.8812452789437,224.22119122760731,146.2394556532841,309.97978481855358,4.0212341092555119,3.8928392409444825,35.221438699128548,1657.2956643829964,705.76402302325573,662.77551023258263]
[null,80,3,1.2263185403208793E-3,815.44881457825738,1292.2225095531821,1194.1170263275119,565.89990875850094,4.4834744934472335,3.0126361364141867,17.900637225613512,1325.1983493297282,107.87782575889773,650.46121675703478]
["oblast 2a",0.1,7.5,1.8238860553071634,0.54827986490175151,2729.4279848934821,2547.0393793627659,399.51709665541097,2.0087337976058697,1.5088690721621314,1.3164092086327288,489.99799986358846,13.258648111923053,26.783572004007606]
[null,0.1,8,2.3641133259568479,0.42299156686799749,2956.6048923796006,2720.193559783916,514.12708144611895,1.9857496757876176,1.5141616169897514,1.3066045716521637,555.78424587235463,17.878276746893739,37.432747317691081]
[null,2.5,8,0.19094087943261895,5.2372231811831034,4070.7346374935519,3593.3824389120041,1039.8491732352309,2.349797061666528,1.8692032993717487,1.2503843843383602,772.57603828746255,39.267969374315989,103.08639446667408]
["oblast 2b",8,6,2.7666450572116849E-2,36.144860627977792,2907.3940909060275,2686.0624863290927,600.48403981305705,3.8397600446808298,2.2757920717671092,1.2726539095305054,530.73395582673618,21.011201121900946,63.599444372726204]
[null,8,7.5,6.0503816710965184E-2,16.527882939635585,4104.1071026866612,3620.0765689989394,1064.9555642868058,2.4291057448324724,1.9087550358633012,1.2533119247613966,778.87177366973845,40.519426298156517,111.0302754912274]
[null,90,6,4.5434983987895196E-3,220.09471826080545,3628.0802571079671,3219.1654012169101,1038.011259193351,3.6334298057508883,2.2291182663959415,1.538752552200876,793.23311714477541,48.974734264309213,216.50107505586706]
["oblast 2c",20,5.75,1.146729677172352E-2,87.204510348579845,2952.1074232874657,2722.7614878529953,697.99284946385296,4.7688863780057948,2.4171618605655225,1.2958919520045822,545.16745313205627,26.977717938155575,94.372811725922801]
[null,80,5.25,3.1461983173426775E-3,317.84391800343144,2886.7259431481093,2635.0300777606949,854.01148404012099,5.4561374053845926,2.4879452972946985,1.9188189979714561,694.9523783801568,49.105837704976238,250.982379682459]
[null,80,5.75,4.2610474067838779E-3,234.68408223009484,3335.961319710947,2995.0775271682369,949.01799757044898,4.1288351881903704,2.2967326389537885,1.5849838070567208,735.04781563397512,46.702579410405896,206.98565127417723]
["oblast 3a",20,3.8,1.733666188268629E-3,576.81231067826047,1690.4587848979127,1655.7854611327052,628.29598686947099,9.2920839019897237,3.0973843721793091,10.671331120851349,608.28489950086305,66.265193542539919,458.92727628540547]
[null,50,3.6,1.4696269459844398E-3,680.44479092627353,1611.6541955276871,1538.1728482283656,629.71587262818002,5.4927195513430789,2.9033563295700509,12.309727509363166,951.07064000225637,81.279369417914197,529.48665690412452]
[null,100,4,1.5558122172707265E-3,642.75109097307609,1953.8659916357838,1798.2847699088259,705.68802365847205,5.1196770750558347,2.7468534483371734,6.469168711857554,1003.2353521229957,78.005117045546854,501.03458027350655]
["oblast 3b",20,5,6.2605645426755292E-3,159.73000408883857,2456.0682185314909,2330.8569276777462,640.11764433578492,30.24485417232367,3.9778441078122269,1.2701357123897548,398.79234208728786,26.876233875329152,209.95847910505594]
[null,50,4.5,2.3328921168602971E-3,428.65248365871349,2220.285494417989,2103.6408885747696,716.36875172675991,9.3260846825892099,2.8988084962199876,2.9324809314755833,584.85731797945937,53.251592843128748,339.40251017290529]
[null,100,5,2.449555612147933E-3,408.23731253161208,2729.1439936730344,2484.188432458147,847.43328246542603,5.3967400251590663,2.5426496363216149,2.4367986758197584,772.5978172392762,56.398576140791747,317.42752869906076]
[]
[]
[]
["Kontrolní výpočet a příklad použití funkcí IF97 - rovnice pro křivku sytosti"]
["Jako vstup jsou použita data pro kontrolu programu z \"Revised Release on the IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use\" z r. 2009; tabulka 8 na str.14."]
["Tato data byla použita proto, že v IF97 taková data nejsou, a s tím, že hodnoty vypočtené podle rovnic IF97 se nebudou přesně shodovat s hodnotami IF95."]
[]
[]
[]
[null,"Hodnoty vypočtené rovnicemi IF97 :",null,null,null,null,null,"Původní tabulka 8 na str. 14 v IF95 :"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Thermodynamic property values in the two-phase region for selected\nvalues of temperature"]
[]
[null,null,275,450,625,null,null,null,275,450,625]
[null,"Měrná hmotnost\nr' [kg/m3]",{"$f":"1/KrSytIF97(C229,\"K\",0,\"V\")","v":999.8883971769701},{"$f":"1/KrSytIF97(D229,\"K\",0,\"V\")","v":890.34680051055773},{"$f":"1/KrSytIF97(E229,\"K\",0,\"V\")","v":567.06201432065996},null,null,"Měrná hmotnost\nr' [kg/m3]",999.88740600000006,890.34124999999995,567.09038499999997]
[null,"Měrná hmotnost\nr'' [kg/m3]",{"$f":"1/KrSytIF97(C229,\"K\",1,\"V\")","v":5.5064730971296069E-3},{"$f":"1/KrSytIF97(D229,\"K\",1,\"V\")","v":4.8115094182355014},{"$f":"1/KrSytIF97(E229,\"K\",1,\"V\")","v":118.30845494064442},null,null,"Měrná hmotnost\nr'' [kg/m3]",5.5066491899999999E-3,4.8120035999999997,118.29028]
[null,"Měrná entalpie\nh' [kJ/kg]",{"$f":"KrSytIF97(C229,\"K\",0,\"H\")","v":7.7595575756926403},{"$f":"KrSytIF97(D229,\"K\",0,\"H\")","v":749.29333968000333},{"$f":"KrSytIF97(E229,\"K\",0,\"H\")","v":1686.2733083210085},null,null,"Měrná entalpie\nh' [kJ/kg]",7.7597220199999999,749.16158499999995,1686.2697599999999]
[null,"Měrná entalpie\nh'' [kJ/kg]",{"$f":"KrSytIF97(C229,\"K\",1,\"H\")","v":2504.2911096989933},{"$f":"KrSytIF97(D229,\"K\",1,\"H\")","v":2774.4101890593283},{"$f":"KrSytIF97(E229,\"K\",1,\"H\")","v":2550.6514030878348},null,null,"Měrná entalpie\nh'' [kJ/kg]",2504.2899499999999,2774.4107800000002,2550.7162499999999]
[null,"Měrná entropie\ns' [kJ/kgK]",{"$f":"KrSytIF97(C229,\"K\",0,\"S\")","v":2.8308805843361613E-2},{"$f":"KrSytIF97(D229,\"K\",0,\"S\")","v":2.1089462033994257},{"$f":"KrSytIF97(E229,\"K\",0,\"S\")","v":3.8019113414700949},null,null,"Měrná entropie\ns' [kJ/kgK]",2.8309467000000001E-2,2.1086584500000001,3.8019468299999999]
[null,"Měrná entropie\ns'' [kJ/kgK]",{"$f":"KrSytIF97(C229,\"K\",1,\"S\")","v":9.1066168237805947},{"$f":"KrSytIF97(D229,\"K\",1,\"S\")","v":6.6092224288876009},{"$f":"KrSytIF97(E229,\"K\",1,\"S\")","v":5.1849163981616888},null,null,"Měrná entropie\ns'' [kJ/kgK]",9.1066012099999991,6.6092122099999999,5.1850612099999998]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Odchylky [%] hodnot vypočtených podle IF97 od hodnot IF95 :"]
[null,null,null,null,"(jako 100% jsou vzaty hodnoty IF95)"]
[]
[null,null,null,null,null,275,450,625]
[null,null,null,null,"Měrná hmotnost\nr' [%]",{"$f":"(I230-C230)/I230*100","v":-9.9128858319331723E-5},-6.2341383798428056E-4,5.0028496497986387E-3]
[null,null,null,null,"Měrná hmotnost\nr'' [%]",3.1978225653588209E-3,1.0269771296478996E-2,-1.5364694922041153E-2]
[null,null,null,null,"Měrná entalpie\nh' [%]",2.1192035866205369E-3,-1.7586950885019343E-2,-2.1042428042864484E-4]
[null,null,null,null,"Měrná entalpie\nh'' [%]",-4.6308495285590513E-5,2.1299681939219226E-5,2.5423020755520817E-3]
[null,null,null,null,"Měrná entropie\ns' [%]",2.3354612730390944E-3,-1.3646278249835143E-2,9.334304631761827E-4]
[null,null,null,null,"Měrná entropie\ns'' [%]",-1.7145563131075188E-4,-1.5461581919759516E-4,2.792866514895841E-3]
["  "]
["  "]

{"sheet":"Prázdný list","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}